数码管温控器使用说明

1. 基本性能
2. 电源规格：AC220V/50HZ
3. 工作温度范围：0~55℃
4. 设定温度范围：50~70℃
5. 定时模式：1—12小时定时加热模式
6. 显示说明



温度设置键

定时模式键

电源控制键

1. 状态及模式显示说明

 具备加热模式和定时模式两种

1. 加热模式默认设定温度为70℃,开机即加热；图标 ，可调范围为50~70℃。
2. 定时模式：图标 ，定时1~12小时，每小时调整；定时倒计时，定时完成后自动关机。
3. 模式及操作说明
4. 功能键触屏控制，如图所示 ，屏显其它为显示功能。
5. 电源控制开关键为开/关机，开机即功率输出加热；定时键从1至12小时定时设置，每次加1小时；定温键从50至70℃设置，每次加1℃。
6. 定时、定温键长按连续增加。
7. 定时模式下，屏显定时时间；定温模式下，屏显当前温度。