PCB SIZE : 109.7\*97.8\*1.5mm

LAYER : 2 layer

THROUGH HOLE：metalization

VERSION: C1L-BJST-V9240

